{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Foglio1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":10,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9]]}
["DIMENSIONAMENTO VASCA DI INVARIANZA DELLE PIOGGE PER NUOVE EDIFICAZIONI"]
[]
[null,"Inserire nelle celle gialle i parametri richiesti desunti dal progetto architettonico del lotto"]
[null,"Le caselle verdi riportano le dimensioni geometriche da rispettare nella realizzazione dell'invaso"]
[]
[]
[" 1)   CALCOLO DELLA SUPERFICIE IMPERMEABILE EQUIVALENTE AFFLUENTE ALLA VASCA"]
[]
["Superfici impermeabili (tetti, terrazzi e superfici asfaltate)",null,300,"  m²","    φ   =",1,"Aimp  =  ",{"$f":"C9*F9","v":300},"  m²"]
["Superfici scarsamente permeabili (marciapiedi e vialetti, lastricati ben connessi e autobloccanti)",null,100,"  m²","    φ   =",0.8,"Aimp  =  ",{"$f":"C10*F10","v":80},"  m²"]
["Superfici semipermeabili (strade in terra battuta, con ghiaietto, pavimentazioni in pietra )",null,150,"  m²","    φ   =",0.45,"Aimp  =  ",67.5,"  m²"]
["Superfici permeabili (Parchi, giardini e prati)",null,450,"  m²","    φ   =",0,"Aimp  =  ",0,"  m²"]
[]
[null,"                                                                               TOTALE",{"$f":"SUM(C9:C12)","v":1000},"  m2",null,null,"TOTALE",{"$f":"SUM(H9:H12)","v":447.5},"  m2","Superficie impermeabile equivalente"]
[]
[]
[" 2)   CALCOLO DELLA PORTATA AFFLUENTE nella situazione di progetto"]
[]
[null,"Qaffluente",{"$f":"H14/10000*160","v":7.16},"  l/s"]
[]
[]
[" 3)   PORTATA MASSIMA ALLO SCARICO"]
[]
[null,"Qmax scarico nella situazione di completa naturalizzazione",{"$f":"C14/10000*20","v":2},"  l/s"]
[null,"Portata da laminare",{"$f":"C19-C24","v":5.16},"  l/s"]
[]
[]
[" 4)   CALCOLO DEL VOLUME DELLA VASCA DI LAMINAZIONE"]
[]
[]
[null,{"$f":"C25*3600","v":18576},{"$f":"B31/1000","v":18.576000000000001},"  m3"]
[]
[]
[" 5)   DIMENSIONAMENTO DEL TUBO DI CONTROLLO DI FLUSSO (scarico della vasca di laminazione)"]
[]
["Asez.tubo  =","Q",0.6,"  parametro idraulico fisso (adimensionale)"]
[null,"0,6 * √ (2 * 9,81 * h)"]
[null,null,null," - tirante utile nella vasca di laminazione espresso in m."]
[null,null,"h"," - oppure, nel caso di vasca di laminazione dotata di pompa di sollevamento, tirante utile nel pozzetto con "]
[null,null,null,"   scarico di fondo tarato, espresso in m."]
[]
[null,null,"Q","  Qmax scarico calcolata al punto 3)"]
[]
[null,"h   =     ",1,"  m","a questa dovranno essere aggiunti 10cm al di sotto del tubo di scarico"]
[]
[null,"                                                             Asez.tubo        =",{"$f":"(C24/1000)/(0.6*(2*9.81*C44)^0.5)","v":7.5253940164288474E-4},"  m2"]
[]
[null,"                       Diametro =  2 * √ (Asez.tubo/π)      =         ",{"$f":"(2*(C46/3.1416)^0.5)*100","v":3.0954170713275149},"  cm"]
[]
[]
["RIEPILOGO DELLE DIMENSIONI GEOMETRICHE DA RISPETTARE"]
[null,null,"Superficie utile di base della vasca",null,{"$f":"C31/C44","v":18.576000000000001},"  m2"]
[null,null,"Profondità utile della vasca da riservare alla laminazione",null,{"$f":"C44+0.1","v":1.1000000000000001},"  m"]
[null,null,"Diametro del tubo di controllo del flusso",null,{"$f":"C48","v":3.0954170713275149},"  cm"]